**Réseau**

Choix de communication entre la Raspberry et la BDD :

Les informations entre la Raspberry et la BDD seront envoyées par câble Ethernet. En effet, le poste de supervision n’étant pas loin de la serre, il serra possible de raccorder les deux. La connexion grâce au Wi-Fi reste une option plausible.

Choix de communication entre la BDD et l’application mobile :

Nous sommes partis avec l’idée que l’utilisateur de l’application mobile puisse voir l’état de la serre en dehors de son lieu de travail, c’est-à-dire, qu’il puisse voir l’état des capteurs de n’importe où, s’il a de la connexion. Donc nous allons héberger la base de données sur un site Web pour que l’application mobile puisse récupérer les informations.