Materiels pour le projet

Pluviomètre Davis :

Type de câble : 4 conducteurs, 26 AWG

Connecteur : RJ-11

Longueur maximale de câble :270 m

Connections Noir et rouge : Switch terminal (iLS)

Vert et Jaune : Switch terminal (ILS)

Anémomètre Davis :

Connecteur : RJ-11

Cables :

Noir : Vitesse du vent

Rouge : Terre

Vert : Direction du vent

Jaune : Alimentation